{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["0718"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"0718","index":0,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[3,0,27,0],[28,0,28,6],[29,1,29,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国质量认证中心强制性产品认证检测费收费标准"]
["产品名称\n（产品类别号）","电线电缆（额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（安装用电缆、屏蔽电缆））（0105）",null,"检测标准",null,"JB/T 8734.4\nJB/T 8734.5"]
["产 品 名 称","序号","检测项目名称","单位","收费标准\n（元）","调整后收费\n标准比原标准降低比例","备  注"]
["电线电缆（额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（安装用电缆、屏蔽电缆））",1,"导体电阻","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,3,"成品电缆电压试验","根",90,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,4,"绝缘电阻","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,5,"结构检查及印字","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,6,"绝缘厚度测量","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,7,"护套厚度测量","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,8,"外径平均值测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,9,"外径椭圆度测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,10,"编织（或缠绕）密度","根",90,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,11,"绝缘老化前拉力试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,12,"绝缘老化及老化后拉力试验","根",252,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,13,"绝缘失重试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,14,"绝缘热收缩","根",225,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,15,"护套老化前拉力试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,16,"护套老化后拉力试验","根",202.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,17,"护套失重试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,18,"绝缘高温压力试验","根",90,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,19,"护套高温压力试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,20,"绝缘低温弯曲试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,21,"护套低温弯曲/拉伸试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,22,"成品电缆低温冲击试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,23,"绝缘热冲击试验","根",63,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,24,"护套热冲击试验","根",72,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,25,"不延燃试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
["注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。"]
["合计：",2547]