{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["0718"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"0718","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[3,0,22,0],[23,0,23,6],[24,1,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国质量认证中心强制性产品认证检测费收费标准"]
["产品名称\n（产品类别号）","电线电缆（额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆（软线和软电缆、橡套软电缆））（0104）",null,"检测标准",null,"GB/T 5013.4\nJB/T 8735.2"]
["产 品 名 称","序号","检测项目名称","单位","收费标准\n（元）","调整后收费\n标准比原标准降低比例","备  注"]
["电线电缆（额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆（软线和软电缆、橡套软电缆））",1,"导体电阻","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,2,"绝缘线芯电压试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,3,"成品电缆电压试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,4,"结构检查及印字","根",72,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,5,"绝缘厚度测量","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,6,"护套厚度测量","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,7,"外径平均值测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,8,"外径椭圆度测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,9,"导体中心之间的距离","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅YS、YSB型"]
[null,10,"绝缘老化前拉力试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,11,"绝缘空气烘箱老化及拉力试验","根",252,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,12,"绝缘空气弹老化及拉力试验","根",540,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,13,"绝缘热延伸试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,14,"绝缘耐臭氧试验","根",540,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,15,"护套老化前拉力试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,16,"护套空气烘箱老化及拉力试验","根",270,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,17,"护套热延伸试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,18,"护套浸油后拉力试验","根",400.5,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅SE4型护套"]
[null,19,"护套低温弯曲/拉伸试验","根",72,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅W型护套"]
[null,20,"曲挠试验及之后电压试验","根",450,{"v":0.02,"d":"2%"}]
["注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。"]
["合计：",3451.5]