{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["0105"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"0105","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[3,0,19,0],[20,0,20,6],[21,1,21,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国质量认证中心强制性产品认证检测费收费标准"]
["产品名称\n（产品类别号）","电线电缆（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（安装用线、屏蔽线））（0105）",null,"检测标准",null,"JB/T 8734.4\nJB/T 8734.5"]
["产 品 名 称","序号","检测项目名称","单位","收费标准\n（元）","调整后收费\n标准比原标准降低比例","备  注"]
["电线电缆（额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（安装用线、屏蔽线））",1,"导体电阻","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,2,"电压试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,3,"绝缘电阻","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,4,"结构检查及印字","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,5,"绝缘厚度测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,6,"外径测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,7,"编织（或缠绕）密度","根",90,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,8,"老化前拉力试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,9,"老化及老化后拉力试验","根",202.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,10,"失重试验","根",67.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,11,"热收缩试验","根",157.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,12,"高温压力试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,13,"低温弯曲试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,14,"热冲击试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,15,"不延燃试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,16,"热稳定性试验","根",72,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,17,"绝缘线芯撕离试验","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
["注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。"]
["合计：",1152]