{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["0104"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"0104","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,6],[1,1,1,2],[1,3,1,4],[1,5,1,6],[3,0,21,0],[22,0,22,6],[23,1,23,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中国质量认证中心强制性产品认证检测费收费标准"]
["产品名称\n（产品类别号）","电线电缆（额定电压450/750 V 及以下橡皮绝缘电线电缆（特软电线、橡皮绝缘编织软电线））（0104）",null,"检测标准",null,"GB/T 5013.8\nJB/T 8735.3"]
["产 品 名 称","序号","检测项目名称","单位","收费标准\n（元）","调整后收费\n标准比原标准降低比例","备  注"]
["电线电缆（额定电压450/750 V 及以下橡皮绝缘电线电缆（特软电线、橡皮绝缘编织软电线））",1,"导体电阻","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,2,"成品电线电压试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,3,"绝缘线芯电压试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,4,"结构检查及印字","根",18,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,5,"绝缘厚度测量","根",45,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,6,"编织覆盖率测量","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,7,"外径平均值测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,8,"外径椭圆度测量","根",22.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,9,"可焊性试验","根",360,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,10,"老化前拉力试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,11,"空气烘箱老化及拉力试验","根",252,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,12,"空气弹老化及拉力试验","根",360,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,13,"绝缘耐臭氧试验","根",540,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,14,"热延伸试验","根",112.5,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,15,"纺纤编织层耐热试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
[null,16,"三轮曲挠试验及试验后绝缘线芯电压试验","根",450,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅GB产品"]
[null,17,"扭绞试验及试验后绝缘线芯电压试验","根",450,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅GB产品"]
[null,18,"曲挠试验及试验后电压试验","根",450,{"v":0.02,"d":"2%"},"仅RE、REH"]
[null,19,"耐磨试验","根",135,{"v":0.02,"d":"2%"}]
["注：“调整后收费标准比原标准降低比例”根据《中国质量认证中心关于采取措施降低企业强制性产品认证费用的公告》（2017年6月30日发布）确定。"]
["合计:",3937.5]